
----------------------------- 删除下面的内容 -----------------------------  

提问指南  
=============
请按如下说明描述您的问题，以便您的问题能够得到解决。  

1. 对照下方的 基本信息 表，在[]中填入x。  
2. 对照下发的 设备信息 表，在[]中填入您的设备信息。
3. 检查是否使用最新的库及APP，因为这个问题可能在最新的版本中已修复。
4. 描述您的问题。
5. 如果有设备端串口LOG信息，请提供LOG信息(建议DEBUG ALL下查看LOG信息)。
6. 一个能正常运行的描述您问题的最小示例代码。不要提供您的整个项目代码。
7. 如果编译报错，请提供完整的报错信息。
8. 如果使用串口蓝牙模块或者blinker AT固件, 请提供接线电路示意。
9. 提交您的问题前请将该提问指南删除。

----------------------------- 删除上面的内容 -----------------------------  

== 提问请到论坛 https://www.arduino.cn/forum-132-1.html ==

## 基本信息
- [] 这个问题满足提问指南
- [] 我阅读了开发文档
- [] 我使用了最新的库及APP进行测试，但是问题仍然存在
- [] 我搜索过类似问题的解决方法但是仍然无法解决
- [] 有设备端的LOG信息
- [] 有编译报错信息
- [] 我已填写基本信息

## 设备信息
- 硬件: [ESP-12|wifiduino|Arduino UNO]
- 接入方式: [BLE|WIFI]
- package版本: [esp8266-arduino-2.5.0dev|esp32-1.0.1-rc3]
- blinker库版本: [arduino 0.3.0|py 0.2.0]
- 开发环境: [Arduino|linux]
- 操作系统: [Windows|Ubuntu|MacOS]

## IDE 中的设置
- Module: [Generic ESP8266 Module|Wemos D1 mini r2|Nodemcu|other]
- Flash Mode: [qio|dio|other]
- Flash Size: [4MB/1MB]
- lwip Variant: [v1.4|v2 Lower Memory|Higher Bandwidth]
- Reset Method: [ck|nodemcu]
- Flash Frequency: [40Mhz]
- CPU Frequency: [80Mhz|160MHz]
- Upload Using: [OTA|SERIAL]
- Upload Speed: [115200|other] (serial upload only)
## 手机信息及APP信息
- 手机品牌及型号  
- android系统版本（请注意是android系统版本，不是厂商自己的版本号）
- blinker App版本  

## 问题描述
在这里填写您的问题

## 代码
在这里填写您出现问题的最小示例代码

## LOG信息
在这里填写您设备串口输出的LOG信息

## 编译信息
在这里填写您IDE编译报错信息